# STUDIO – UITGEBREIDE HANDLEIDING BEDIENING VIDEOSYSTEEM

1. Als het "POWER"-lampje op de MaxTrack-schakelaar niet brandt:

 => druk één keer op "POWER".

2. Voor VJ-beeld via de aansluiting "INPRIK COMPOSIET" (bijv. voor videomengpaneel, videosampler):

* druk net zo vaak op "AV 1" totdat op het scherm verschijnt "VIDEO".
* zorg dat het videoapparaat beeld uitstuurt via de gele composietaansluiting.

 Voor VJ-beeld via de aansluiting "INPRIK S-VIDEO" (bijv. voor laptop):

* druk net zo vaak op "AV 1" totdat op het scherm verschijnt "S-VIDEO".
* zorg dat het videoapparaat beeld uitstuurt via de zwarte 5-polige S-VIDEO-aansluiting.

 Voor Livestreamcamerabeeld:

* druk net zo vaak op "AV 2" totdat op het scherm verschijnt "VIDEO".

 Voor DVD-schijfjes:

* druk net zo vaak op "AV 2" totdat op het scherm verschijnt "S-VIDEO".
* zorg dat de speler aanstaat.
* speel de disk af.

 Voor VJ-beeld via de aansluiting "INPRIK HDMI" (bijv. voor DVD-speler of laptop):

* druk één keer op "HDMI 1".
* zorg dat het videoapparaat digitaal beeld uitstuurt via de platte HDMI-aansluiting.

 Voor het televisiesignaal:

* druk één keer op "HDMI 2".
* kies in de meterkast op de Humax-tuner het juiste TV-kanaal.

 Voor VJ-beeld via de aansluiting "INPRIK VGA" (bijv. voor laptop):

* druk één keer op "VGA 1".
* zorg dat het videoapparaat analoog beeld uitstuurt via de 15-polige VGA-aansluiting.

 Voor lichtcomputerbeeld:

* druk één keer op "VGA 2".
* zorg via NVidia-Configuratiescherm dat de lichtcomputer het tweede scherm aanstuurt.

3. Als het beeld er niet goed uitziet:

* druk net zo vaak op "RES" totdat op het scherm verschijnt "480P".

DVD-BEELD?

**inprik
composiet?**

**Inprik
S-VIDEO?**

**inprik**

**HDMI?**

**Inprik
VGA?**

VJ-BEELD?

niet

niet

niet

niet

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

**groene letters
“S-VIDEO”
zichtbaar?**

**groene letters**

**“VIDEO”**

**zichtbaar?**

**groene letters**

**“VIDEO”**

**zichtbaar?**

**groene letters
“S-VIDEO”
zichtbaar?**

**druk op:
HDMI2**

nee

**druk op:
VGA2**

LICHT-PC-BEELD?

ja

**druk op:
AV2**

TV-BEELD?

CAMERABEELD?

**druk op:
AV2**

**druk op:
AV1**

**druk op:
AV1**

**druk op:
VGA1**

**druk op:
HDMI1**

STUDIO - SCHEMA BEDIENING STUDIO VIDEOSYSTEEM